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1变动情况
1.1项目情况简述
靖江市宝枫机械制造有限公司为靖江市一家私营企业，主要进行汽车、自行车零部件及配件、机械零部件、紧固件、塑料件的生产。2023年企业投资2000万元，租用现有厂区内闲置厂房建设“汽车零部件生产项目”，在保持原有2条达克罗涂覆生产线的前提下，购置安装电焊机，全自动喷涂机，隧道式烘烤炉，工业烘烤箱，离心机，喷砂机，研磨机等生产设备66台（套），新建2条达克罗涂覆生产线、2条特氟龙喷涂生产线，项目建成后形成年产各类汽车零部件100000套、紧固件1000吨的生产能力。
2023年1月12日该项目经靖江市行政审批局备案同意（备案证号：靖行审备〔2023〕30号，项目代码：2301-321282-89-01-582235）。2024年5月，公司委托泰兴市涛聚环保科技有限公司编制了《靖江市宝枫机械制造有限公司汽车零部件生产项目环境影响报告表》，并于2024年7月15日取得泰州市生态环境局批复《关于靖江市宝枫机械制造有限公司汽车零部件生产项目环境影响报告表的批复》（泰环审（靖江）〔2024〕078号）。
该项目于2025年10月完成建设，并进行调试。该项目实际建设过程较环评发生变动，①原环评设计隧道式网带炉和烘箱加热产生的天然气燃烧废气单独排放，实际建设隧道式网带炉和烘箱加热产生的天然气燃烧废气与热空气一起进入烘箱，最终与烘干、固化废气收集进入对应处理装置处理后达标排放；②原环评抛丸粉尘和喷砂粉尘分别经一套布袋除尘装置处理后通过各自的排气筒排放，实际建设抛丸粉尘和喷砂粉尘收集合并经一套布袋除尘装置处理，最终由一根排气筒排放。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》以及《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》等文件要求，建设项目存在变动但不属于重大变动，该项目应纳入竣工环境保护验收管理，涉及一般变动的建设单位编制《建设项目一般变动环境影响分析》作为验收监测（调查）报告（表）的附件，建设单位对建设项目变动环境影响结论负责。
1.2项目变动情况
对照项目实际建设情况与环评及批复要求，本项目废气排放方式存在变动，具体变动情况见表1-1。
表1-1 项目变动情况表
	序号
	环评及批复要求
	实际建设情况
	是否属于重大变动

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk484450877][bookmark: OLE_LINK3]1
	隧道式网带炉除油烧结废气经静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置处理后由15m高的1#排气筒排放；对应天然气燃烧废气由15m高2#排气筒排放
	隧道式网带炉除油烧结废气和天然气燃烧废气无法分开，天然气燃烧废气随热空气一起进入隧道式网带炉，最终隧道式网带炉除油烧结废气和天然气燃烧废气收集经静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置处理后由15m高的1#排气筒排放
	隧道式网带炉除油烧结废气和天然气燃烧废气合并排放，减少排气筒数量，不属于重大变动

	2
	达克罗涂覆、浸涂、隧道式网带炉烘干固化废气经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由5m高的3#排气筒排放；对应天然气燃烧废气由15m高4#排气筒排放
	隧道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气无法分开，天然气燃烧废气随热空气一起进入隧道式网带炉，最终达克罗涂覆、浸涂、隧道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气收集经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由15m高的2#排气筒排放
	道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气合并排放，减少排气筒数量，不属于重大变动

	3
	特氟龙喷涂、隧道式网带炉烘干固化废气经水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由5m高的5#排气筒排放；对应天然气燃烧废气由15m高6#排气筒排放
	隧道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气无法分开，天然气燃烧废气随热空气一起进入隧道式网带炉，最终特氟龙喷涂、隧道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气收集经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由15m高的3#排气筒排放
	道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气合并排放，减少排气筒数量，不属于重大变动

	4
	抛丸粉尘收集经布袋除尘装置处理后由15m高7#排气筒排放；喷砂粉尘收集经布袋除尘装置处理后由15m高8#排气筒排放
	抛丸粉尘、喷砂粉尘收集合并后经1套布袋除尘装置处理后由15m高4#排气筒排放
	抛丸粉尘、喷砂粉尘收集合并处理排放，减少排气筒数量，不属于重大变动


依据生态环境部办公厅关于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重的），界定为重大变动。
根据项目变动情况，对照污染影响类建设项目重大变动清单，判定项目存在变动，但是不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。
项目变动影响分析表见表1-2。
表1-2 项目变动影响分析表
	序号
	类别
	文件内容
	对照情况
	是否属于重大变动

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	未发生变化
	否

	2
	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	未增加
	否

	3
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	不涉及废水第一类污染物
	否

	4
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	否

	5
	地点
	重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	未发生变化
	否

	6
	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；
(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
(3)废水第一类污染物排放量增加的；
(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。
	不新增产品种类、生产工艺与环评一致、主要原辅材料、燃料均与环评一致
	否

	7
	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	未发生变化
	否

	8
	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	原环评天然气燃烧废气单独排放，实际建设天然气燃烧废气无法分开，随加热产生的热空气一起进入对烘干固化工段，与烘干固化废气一起进入对应废气处理设施处理后达标排放；
原环评抛丸粉尘和喷砂粉尘分别经一套布袋除尘装置处理后通过各自的排气筒排放，实际建设抛丸粉尘和喷砂粉尘收集合并经一套布袋除尘装置处理，最终由一根排气筒排放。
项目废气防治措施不变，仅排放方式发生变化，变动后不新增废气无组织排放量，不新增污染物排放种类，不新增污染物排放量
	否

	9
	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	否

	10
	
	新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	项目废气排放口减少
	否

	11
	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	否

	12
	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	否

	13
	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	未发生变化
	否


1.3环评及批复落实情况
表1-3 环评批复落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	一、严格落实生态环境保护主体责任，你单位对《报告表》内容和结论负责，泰兴市涛聚环保科技有限公司及其编制人员对其编制的《报告表》承担相应的责任。
	公司已落实生态环境保护主体责任

	2
	项目位于靖江市季市镇长安南首。新租用厂房3000平方米，并对现有的标准化厂房平面布置进行局部调整，淘汰部分原有设备，添置全自动喷涂机、隧道式烘烤炉、离心机等生产设备66台(套),从事汽车零部件生产项目。项目建成后，在原有年产自行车零部件190吨、塑料零件10吨、汽车零部件580吨、紧固件190吨的基础上，新增年产汽车零部件10万套、紧固件1000吨的生产能力。项目具体建设内容、依托工程、生产设备、原辅材料、生产工艺及产品方案等详见《报告表》,不得擅自扩大生产规模、改变生产设备、生产工艺和产品方案。
	项目位于靖江市季市镇长安南首。新租用厂房3000平方米。项目新增年产汽车零部件10万套、紧固件1000吨的生产能力，与环评设计一致。
项目建设内容、依托工程、生产设备、原辅材料、生产工艺及产品方案均与环评一致。

	3
	项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
	项目已全面落实《报告表》和批复提出的生态环境保护措施，不利生态影响能够已得到减缓和控制。

	4
	在项目设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项污染防治及生态恢复措施，并在工程建设及运营期间重点落实以下要求：
(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环境管理，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内清洁生产先进水平。
(二)加强施工期环境管理，合理安排施工计划，对施工期废水、废气、噪声、固体废物等进行收集、治理和控制。
(三)落实《报告表》提出的各项废气治理措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求，采取有效措施控制无组织废气排放。本项目排放的废气主要为脱脂废气、焊接烟尘、打磨粉尘、喷砂粉尘、抛丸粉尘、冷镦废气、搓丝废气、攻丝废气、达克罗喷涂废气、固化废气、特氟龙喷涂废气、固化废气、天然气燃烧废气和危废暂存间废气。其中，喷砂、抛丸、固化工段须设置在独立的封闭设施内，网带炉、烘道加热均以天然气为燃料，并配套低氮燃烧装置。喷砂、抛丸等工段产生的颗粒物、脱脂工段产生的NMHC有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1限值；达克罗喷涂、固化、特氟龙喷涂、固化等工段产生的颗粒物、NMHC有组织排放从严执行江苏省《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》(DB32/3966—2021)表1限值；脱脂、达克罗固化、特氟龙固化工段燃烧天然气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1限值。
厂界的颗粒物、NMHC执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3限值；厂区内挥发性有机物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2限值。
(四)按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。本项目产生的水污染物主要为水帘喷淋废液、清洗废水和生活污水。水帘喷淋水循环使用、定期更换，定期更换产生的水帘喷淋废液作危废委托处置；清洗废水经自建的污水处理设施采取“絮凝沉淀+气浮”处理工艺处理后80%回用于清洗工段，20%浓水作危废委托处置；项目不增加劳动定员，不新增生活污水，现有的生活污水经化粪池收集预处理达污水处理厂接管标准后委托清运至季市镇污水处理厂进行集中处理；水淬火工段的冷却水循环使用，不排放；本项目无生产性废水排放。
(五)选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准。
(六)按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)等相关管理要求，防止产生二次污染。达克罗废渣、喷涂废渣、水帘喷淋废液、废脱脂槽液、废脱脂槽渣、废过滤棉、废活性炭、废机械(液压、润滑)油、废包装(材料)桶、污水处理设施产生的压滤污泥和浓水等危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置；其它一般固废出售给相关单位综合利用或无害化处理，真正做到综合利用不外排；生活垃圾由环卫部门清运进行无害化处理，并做到日产日清。
(七)做好土壤和地下水污染防治工作。落实《报告表》中提出的分区防渗要求，将脱脂清洗、达克罗浸涂、喷涂等工段、污水处理设施、危废暂存间、事故应急池、污水管道、化粪池等区域划分为重点防渗区，一般固废仓库及其它生产区域划分为一般防渗区，采取相应级别的防渗措施，以确保项目对土壤及地下水环境不造成影响。
(八)按照《报告表》要求，认真落实各项环境风险防范和事故减缓措施。加强环境风险防范与应急体系建设，定期组织开展环境风险应急培训及演练，落实组织体系、管理制度、设施物资、信息系统和区域联控(联动)机制等方面措施，提升环境风险预警、监控和处置能力。设置专门的环境管理机构，建立完善的环境管理体系，强化监测和管理工作，制定设备工程检修和维修制度，建设非正常工况、事故状况缓冲处理设施，杜绝发生污染事故。
(九)按照江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)、省生态环境厅印发《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》(苏环办〔2020〕16号),对粉尘治理、挥发性有机物回收、污水处理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放。
(十)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志，合理设置采样口、采样监测平台；落实《报告表》提出的环境管理及监测计划，做好日常监测工作，监测结果及相关资料备查。
	(一)项目已全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用了先进工艺和设备，加强生产和环境管理，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内清洁生产先进水平。
(二)项目加强了施工期环境管理，施工计划安排合理，施工期废水、废气、噪声、固体废物等均采取相应的措施进行进行治理和控制。
(三)项目已落实《报告表》提出的各项废气治理措施，采取了有效措施控制无组织废气排放。项目喷砂、抛丸、固化工段须设置在独立的封闭设施内，网带炉、烘道加热均以天然气为燃料，并配套低氮燃烧装置。喷砂、抛丸等工段产生的颗粒物、脱脂工段产生的NMHC有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1限值；达克罗喷涂、固化、特氟龙喷涂、固化等工段产生的颗粒物、NMHC有组织排放从严执行江苏省《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》(DB32/3966—2021)表1限值；脱脂、达克罗固化、特氟龙固化工段燃烧天然气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1限值。
厂界的颗粒物、NMHC执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3限值；厂区内挥发性有机物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2限值。
(四)项目已按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善了厂区给排水系统。本项目产生水帘喷淋水循环使用、定期更换，定期更换产生的水帘喷淋废液作危废委托处置；清洗废水经自建的污水处理设施采取“絮凝沉淀+气浮”处理工艺处理后80%回用于清洗工段，20%浓水作危废委托处置；项目不增加劳动定员，不新增生活污水，现有的生活污水经化粪池收集预处理达污水处理厂接管标准后委托清运至季市镇污水处理厂进行集中处理；水淬火工段的冷却水循环使用，不排放；本项目实际无生产性废水排放。
(五)项目选用了低噪声设备，并采取了有效的减振、隔声、消声等降噪措施。
(六)已按“资源化、减量化、无害化”原则落实了各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)等相关管理要求，防止产生二次污染。达克罗废渣、喷涂废渣、水帘喷淋废液、废脱脂槽液、废脱脂槽渣、废过滤棉、废活性炭、废机械(液压、润滑)油、废包装(材料)桶、污水处理设施产生的压滤污泥和浓水等危险废物转移遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置；其它一般固废出售给相关单位综合利用或无害化处理；生活垃圾由环卫部门清运进行无害化处理，并做到日产日清。
(七)已做好土壤和地下水污染防治工作。落实了《报告表》中提出的分区防渗要求，将脱脂清洗、达克罗浸涂、喷涂等工段、污水处理设施、危废暂存间、事故应急池、污水管道、化粪池等区域划分为重点防渗区，一般固废仓库及其它生产区域划分为一般防渗区，采取了相应级别的防渗措施，以确保项目对土壤及地下水环境不造成影响。
(八)项目已及时编制突发环境事件应急预案，并完成备案。
已按照《报告表》要求，认真落实了各项环境风险防范和事故减缓措施。加强了环境风险防范与应急体系建设，定期组织开展环境风险应急培训及演练，落实了组织体系、管理制度、设施物资、信息系统和区域联控(联动)机制等方面措施，提升环境风险预警、监控和处置能力。设置专门的环境管理机构，建立了完善的环境管理体系，强化监测和管理工作，制定了设备工程检修和维修制度，建设了非正常工况、事故状况缓冲处理设施，杜绝发生污染事故。
(九)已按照江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)、省生态环境厅印发《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》(苏环办〔2020〕16号),对粉尘治理、挥发性有机物回收、污水处理等环境治理设施开展了安全风险辨识管控，健全了内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放。
(十)已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志，合理设置采样口、采样监测平台；落实了《报告表》提出的环境管理及监测计划，做好日常监测工作，监测结果及相关资料备查。

	5
	本项目建设、运行依法需要其它行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其它行政许可后，方可开工建设、运行。如果今后国家或省颁布新的排放标准，届时你公司应按新标准要求执行。
	本项目开工建设、运行均在取得相关许可的情况下进行。

	6
	你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复报送靖江市应急管理局，并按规定接受各级应急、生态环境等部门的日常监督检查。
	公司已按要求将批准后的《报告表》及批复报送靖江市应急管理局，并按要求接受各级应急、生态环境等部门的日常监督检查。

	7
	本项目年污染物排放总量核定为：
(一)大气污染物(有组织):VOC(以NMHC计)≤0.6832吨/年、颗粒物≤0.7716吨/年、二氧化硫≤0.02吨/年、氮氧化物≤0.126吨/年，以上新增总量从靖江市季市镇人民政府总量储备库中予以平衡。
(二)固体废物：全部综合利用或安全处置。
	本项目年污染物排放总量与环评一致：
(一)大气污染物(有组织):VOC(以NMHC计)≤0.6832吨/年、颗粒物≤0.7716吨/年、二氧化硫≤0.02吨/年、氮氧化物≤0.126吨/年。
(二)固体废物：全部综合利用或安全处置。

	8
	你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，在项目投产前申领排污许可证或进行固定污染源排污登记；未取得排污许可证或未进行固定污染源排污登记的，不得排放污染物或超证排污。
	公司在依照《排污许可管理条例》规定重新申领排污许可。

	9
	项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。
	项目实际建设已严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；
项目已完成建设，正在进行验收，通过验收后立即依法向社会公开验收报告。

	10
	你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)及其它文件规定要求建立环评信息公开机制，高度关注并妥善解决公众反映的本项目有关环境问题，履行好社会责任和环境责任。
	项目已按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)及其它文件规定要求建立了环评信息公开机制，公司高度关注与本项目有关环境问题，切实履行好社会责任和环境责任。

	11
	本项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
(项目代码：2301-321282-89-01-582235)
	实际建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动的。
项目开工建设未超过环境影响评价文件批准之日五年。


2评价要素
本次验收环境质量标准和污染物标准均未发生变化，仅回用水标准进行更新。
表2-1 本项目建设前后评价要素、范围、标准变化情况一览表
	评价要素
	原环评
	验收
	备注

	评价等级
	/
	/
	/

	评价范围
	/
	/
	/

	环境质量标准
	环境空气质量
	SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准；
	SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准；
	不变

	
	声环境
	声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准
	声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准
	不变

	
	地表水环境
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准
	不变

	
	土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	不变

	污染物排放标准
	废气
	项目喷涂工序产生的非甲烷总烃和颗粒物执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）表1标准，单位边界任何1h大气污染物平均浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3规定要求；焊接、打磨、抛丸、喷砂等工序产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）中表3标准；天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度排放浓度参照执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准
	项目喷涂工序产生的非甲烷总烃和颗粒物执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）表1标准，单位边界任何1h大气污染物平均浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3规定要求；焊接、打磨、抛丸、喷砂等工序产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）中表3标准；天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度排放浓度参照执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准
	不变

	
	废水
	生活污水经化粪池收集预处理后委托清运至季市镇污水处理厂进行集中处理，生活污水执行季市镇污水处理厂废水接管标准；
清洗等生产废水经自建污水处理装置处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作“洗涤用水”、“工艺与产品用水”标准后80%回用于清洗工段，其余20%浓水作为危险固废委托有资质单位进行处置。
	生活污水经化粪池收集预处理后委托清运至季市镇污水处理厂进行集中处理，生活污水执行季市镇污水处理厂废水接管标准；
清洗等生产废水经自建污水处理装置处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1“间冷开放循环冷却水补充水、锅炉补充水、工艺用水、产品用水”标准后80%回用于清洗工段，其余20%浓水作为危险固废委托有资质单位进行处置。
	回用水标准更新

	
	噪声
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
	不变


3环境影响分析说明
本次变动仅涉及废气排放方式变动，废气防治措施仍与环评一致。项目废水、噪声、固废等防治措施均不变。项目变动后污染物排放总量不变。
3.1废气
环评：隧道式网带炉除油烧结废气经静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置处理后由15m高的1#排气筒排放；对应天然气燃烧废气由15m高2#排气筒排放；
达克罗涂覆、浸涂、隧道式网带炉烘干固化废气经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由5m高的3#排气筒排放；对应天然气燃烧废气由15m高4#排气筒排放；
特氟龙喷涂、隧道式网带炉烘干固化废气经水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由5m高的5#排气筒排放；对应天然气燃烧废气由15m高6#排气筒排放；
抛丸粉尘收集经布袋除尘装置处理后由15m高7#排气筒排放；喷砂粉尘收集经布袋除尘装置处理后由15m高8#排气筒排放。
实际建设：隧道式网带炉除油烧结废气和天然气燃烧废气收集经静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置处理后由15m高的1#排气筒排放；
达克罗涂覆、浸涂、隧道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气收集经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由15m高的2#排气筒排放；
特氟龙喷涂、隧道式网带炉烘干固化废气和天然气燃烧废气收集经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理后由15m高的3#排气筒排放；
抛丸粉尘、喷砂粉尘收集合并后经1套布袋除尘装置处理后由15m高4#排气筒排放。
环境影响分析：项目建设过程中根据隧道式网带炉和烘箱情况，因此天然气燃烧废气随热空气一起进入烘干、固化工序，并于烘干、固化废气一起收集处理；抛丸粉尘、喷砂粉尘收集合并后处理达标排放，减少了排放口数量。变动后项目废气收集效率不变，无组织排放废气量不增加，项目污染物排放种类不增加。因此，该变动不属于重大变动。
本项目废气治理方案变动情况见表3.1-1


I

表3.1-1 本项目环评与实际建设情况生产废气治理方案对比表
	环评设计
	实际建设

	排气筒编号
	工序
	排放源
	污染物名称
	收集效率
	治理措施及套数
	处理效率
	排气筒编号
	工序
	排放源
	污染物名称
	收集效率
	治理措施及套数
	处理效率

	1#
	隧道式网带炉
	除油烧结
	非甲烷总烃
	90%
	静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒
	90%
	1#
	隧道式网带炉
	除油烧结
	非甲烷总烃
	90%
	天然气采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气和除油烧结废气一起收集经静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置处理，由1根15m高排气筒
	90%

	2#
	天然气
	燃烧废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	采用低氮燃烧技术，废气直接通过1根15m高排气筒排空
	/
	
	天然气
	燃烧废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	
	/

	3#
	达克罗涂覆、浸涂
	达克罗涂覆、浸涂
	非甲烷总烃、颗粒物
	90%
	干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒
	90%
	2#
	达克罗涂覆、浸涂
	达克罗涂覆、浸涂
	非甲烷总烃、颗粒物
	90%
	天然气采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气和达克罗涂覆、浸涂、烘干、固化废气一起收集经干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理，由1根15m高排气筒
	90%

	
	隧道式网带炉
	烘干、固化
	非甲烷总烃
	90%
	
	90%
	
	隧道式网带炉
	烘干、固化
	非甲烷总烃
	90%
	
	90%

	4#
	天然气
	燃烧废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	采用低氮燃烧技术，废气直接通过1根15m高排气筒排空
	/
	
	天然气
	燃烧废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	
	/

	5#
	特氟龙喷涂
	特氟龙喷涂
	颗粒物
	90%
	水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒
	90%
	3#
	特氟龙喷涂
	特氟龙喷涂
	颗粒物
	90%
	天然气采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气和特氟龙喷涂、烘干、固化废气一起收集经水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置处理，由1根15m高排气筒
	90%

	
	隧道式网带炉
	烘干、固化
	非甲烷总烃
	90%
	
	90%
	
	隧道式网带炉
	烘干、固化
	非甲烷总烃
	90%
	
	90%

	6#
	天然气
	燃烧废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	采用低氮燃烧技术，废气直接通过1根15m高排气筒排空
	/
	
	天然气
	燃烧废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	
	/

	7#
	抛丸
	抛丸机
	颗粒物
	90%
	布袋除尘器+1根15m高排气筒
	95%
	4#
	抛丸
	抛丸机
	颗粒物
	90%
	抛丸粉尘、喷砂粉尘收集合并后经1套布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒
	95%

	8#
	喷砂
	喷砂房
	
	
	布袋除尘器+1根15m高排气筒
	
	
	喷砂
	喷砂房
	
	
	
	

	无组织排放
	达克罗涂覆
	涂覆、烘干、固化
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	车间通风
	/
	无组织排放
	达克罗涂覆
	涂覆、烘干、固化
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	车间通风
	/

	
	特氟龙喷涂
	喷涂、烘干、固化
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	车间通风
	/
	
	特氟龙喷涂
	喷涂、烘干、固化
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	车间通风
	/

	
	机加工
	焊接
	颗粒物
	80%
	移动式烟尘净化器
	85%
	
	机加工
	焊接
	颗粒物
	80%
	移动式烟尘净化器
	85%

	
	
	打磨
	
	
	
	
	
	
	打磨
	
	
	
	

	
	导排废气
	危废
暂存间
	非甲烷总烃
	/
	设置通风导排口
	/
	
	导排废气
	危废
暂存间
	非甲烷总烃
	/
	设置通风导排口
	/











表3.1-2 环评阶段有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染物
	污染物产生
	处理设施
	污染物排放
	排放时间/h
	排放标准
	排放口编号

	
	
	
	核算
方法
	风量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	去除率%
	排放浓度mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放量t/a
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	达克罗涂覆
	烧结除油
	NMHC
	产污系数法
	10000
	9.4
	0.094
	0.45
	静电式油烟净化器+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	90
	0.94
	0.009
	0.045
	4800
	40
	1.8
	1#（2条线合并）

	
	
	颗粒物
	
	10000
	0.25
	0.003
	0.012
	低氮燃烧技术
	/
	0.25
	0.003
	0.012
	
	20
	排放
限值
	2#

	
	
	SO2
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	80
	
	

	
	
	NOx
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	180
	
	

	
	涂覆
	颗粒物
	物料衡算法
	10000
	2.7
	0.027
	0.13
	干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	90
	0.27
	0.003
	0.013
	
	40
	1.8
	3#（2条线合并1个排气筒）

	
	
	NMHC
	
	
	4.4
	0.044
	0.21
	
	
	0.44
	0.004
	0.021
	
	40
	1.8
	

	
	浸涂、烘干固化
	NMHC
	
	10000
	45.6
	0.456
	2.19
	
	
	0.46
	0.046
	0.219
	
	40
	1.8
	

	
	
	颗粒物
	产污系数法
	10000
	0.25
	0.003
	0.012
	低氮燃烧技术
	/
	0.25
	0.003
	0.012
	
	20
	排放
限值
	4#

	
	
	SO2
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	80
	
	

	
	
	NOx
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	180
	
	

	特氟龙喷涂烘干固化
	烧结除油
	NMHC
	产污系数法
	10000
	9.4
	0.094
	0.45
	静电式油烟净化器+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	90
	0.94
	0.009
	0.045
	4800
	40
	1.8
	1#（2条线合并1个排气筒）气筒）气筒）

	
	
	颗粒物
	
	10000
	0.25
	0.003
	0.012
	低氮燃烧技术
	/
	0.25
	0.003
	0.012
	
	20
	排放
限值
	6#

	
	
	SO2
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	80
	
	

	
	
	NOx
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	180
	
	

	
	2条喷涂线
	颗粒物
	
	10000
	41.5
	0.415
	1
	水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	
	0.42
	0.042
	0.1
	
	40
	1.8
	5#（（2条线合并1个排气筒）

	
	
	颗粒物
	
	10000
	41.5
	0.415
	1
	
	90
	0.42
	0.042
	0.1
	4800
	40
	1.8
	

	
	烘干
固化
	NMHC
	
	10000
	15
	0.15
	0.36
	
	
	1.5
	0.015
	0.036
	
	40
	1.8
	

	
	
	颗粒物
	
	10000
	0.25
	0.003
	0.012
	低氮燃烧技术
	/
	0.25
	0.003
	0.012
	
	20
	排放限值
	6#

	
	
	SO2
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	/
	0.1
	0.001
	0.005
	
	80
	
	

	
	
	NOx
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	/
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	180
	
	

	抛丸
	抛丸机
	颗粒物
	
	10000
	20.05
	0.205
	0.99
	布袋除尘
	95
	1.03
	0.011
	0.0495
	4800
	20
	1
	7#

	喷砂
	喷砂房
	
	
	10000
	20.05
	0.205
	0.99
	
	
	1.03
	0.011
	0.0495
	
	20
	1
	8#



表3.1-3 实际建设有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染物
	污染物产生
	处理设施
	污染物排放
	排放时间/h
	排放标准
	排放口编号

	
	
	
	核算
方法
	风量m3/h
	产生
浓度mg/m3
	产生
速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	去除率%
	污染物
	风量m3/h
	排放
浓度mg/m3
	排放
速率
kg/h
	排放量t/a
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	达克罗、特氟龙
	烧结除油
	NMHC
	产污系数法
	10000
	9.4
	0.188
	0.9
	/
	静电式油烟净化器+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	90
	NMHC
	10000
	0.94
	0.018
	0.09
	4800
	40
	1.8
	1#

	
	
	颗粒物
	
	
	0.25
	0.006
	0.024
	低氮燃烧技术
	
	/
	颗粒物
	
	0.25
	0.003
	0.024
	
	10
	0.6
	

	
	
	SO2
	
	
	0.1
	0.002
	0.01
	
	
	
	SO2
	
	0.1
	0.001
	0.01
	
	80
	/
	

	
	
	NOx
	
	
	0.65
	0.014
	0.063
	
	
	
	NOx
	
	0.65
	0.007
	0.063
	
	180
	/
	

	达克罗涂覆
（2条线）
	涂覆
	颗粒物
	物料衡算法
	10000
	2.7
	0.027
	0.13
	/
	干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	90
	颗粒物
	20000
	0.26
	0.005
	0.025
	4800
	10
	0.6
	2#

	
	
	NMHC
	
	
	4.4
	0.044
	0.21
	
	
	
	NMHC
	
	2.5
	0.05
	0.24
	
	40
	1.8
	

	
	浸涂、烘干固化
	NMHC
	
	10000
	45.6
	0.456
	2.19
	
	
	
	SO2
	
	0.05
	0.001
	0.005
	
	80
	/
	

	
	
	颗粒物
	产污系数法
	
	0.25
	0.003
	0.012
	低氮燃烧技术
	
	/
	NOx
	
	0.33
	0.006
	0.0315
	
	180
	/
	

	
	
	SO2
	
	
	0.1
	0.001
	0.005
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	NOx
	
	
	0.65
	0.007
	0.0315
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	特氟龙喷涂烘干固化（2条线）
	2条喷涂线
	颗粒物
	产污系数法
	5000
	41.7
	0.208
	1
	/
	水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
	90
	颗粒物
	20000
	2.21
	0.044
	0.212
	4800
	10
	0.6
	3#

	
	
	颗粒物
	
	5000
	41.7
	0.208
	1
	
	
	
	NMHC
	
	0.375
	0.0075
	0.036
	
	40
	1.8
	

	
	烘干
固化
	NMHC
	
	10000
	7.5
	0.075
	0.36
	
	
	
	SO2
	
	0.052
	0.001
	0.005
	
	80
	/
	

	
	
	颗粒物
	
	
	0.25
	0.0025
	0.012
	低氮燃烧技术
	
	/
	NOx
	
	0.32
	[bookmark: _GoBack]0.0066
	0.0315
	
	180
	/
	

	
	
	SO2
	
	
	0.104
	0.001
	0.005
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	NOx
	
	
	0.66
	0.0066
	0.0315
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	抛丸
	抛丸机
	颗粒物
	产污系数法
	5000
	20.05
	0.205
	0.99
	布袋除尘
	95
	颗粒物
	5000
	4.125
	0.02
	0.099
	4800
	20
	1
	4#

	喷砂
	喷砂房
	
	
	
	20.05
	0.205
	0.99
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	







静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置
1#15m高排气筒高空排放
隧道式网带炉除油烧结
7#、8#15m高排气筒高空排放


天然气燃烧废气
烟尘、SO2、NOx
非甲烷总烃
焊接、打磨废气
布袋除尘
移动式烟尘净化器
抛丸、喷砂粉尘
危废暂存间导排废气
设置通风导排口
无组织排放
干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
3#15m高排气筒高空排放
达克罗涂覆、浸涂、隧道式网带炉烘干固化
非甲烷总烃、颗粒物
水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
2#、4#、6#15m高排气筒高空排放
隧道式网带炉烘干固化

非甲烷总烃
特氟龙喷涂
颗粒物
5#15m高排气筒高空排放


图3.1-1 环评设计项目废气处理流程图
静电式油烟净化器+干式过滤+活性炭吸附装置
1#15m高排气筒高空排放
隧道式网带炉除油烧结
4#15m高排气筒高空排放


天然气燃烧废气
烟尘、SO2、NOx
非甲烷总烃
焊接、打磨废气
布袋除尘装置
移动式烟尘净化器
抛丸、喷砂粉尘
危废暂存间导排废气
设置通风导排口
无组织排放
干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
2#15m高排气筒高空排放
达克罗涂覆、浸涂、隧道式网带炉烘干固化
非甲烷总烃、颗粒物
水帘（喷淋塔）+干式过滤（吸附棉）+二级活性炭吸附装置
隧道式网带炉烘干固化

非甲烷总烃
特氟龙喷涂
颗粒物
3#15m高排气筒高空排放

天然气燃烧废气
烟尘、SO2、NOx
天然气燃烧废气
烟尘、SO2、NOx

图3.1-2 实际建设项目废气处理流程图
[image: 3－靖江市宝枫机械环境影响报告表--附图_051]
图3.1-3 车间平面布置图
[bookmark: _Toc8452][bookmark: _Toc1805]3.2环境风险
项目变动后不新增环境风险源，也不产生新的危险物质。
3.3污染物排放总量
变动后建设项目污染物排放总量情况见下表3.3-1所示。
表3.3-1 项目变动后污染物排放汇总表（t/a）
	类型
	污染物名称
	污染物排放量(t/a)

	
	
	环评批复
	变动后
	变化(t/a)

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	0.366
	0.366
	0

	
	
	颗粒物
	0.36
	0.36
	0

	
	
	SO2
	0.02
	0.02
	0

	
	
	NOx
	0.126
	0.126
	0


项目变动后污染物排放总量不变。

4结论
根据变动影响分析，项目变动属于一般变动，未改变项目性质、规模、地点、生产工艺，未弱化项目环境保护措施的处理能力或处理效果，不属于重大变动，纳入竣工环保验收管理，变动方案可行。项目发生一般变动后，原建设项目环境影响评价结论未发生变化。

附件1 环评批复
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